REALISTISCH EN AUTHENTIEK

REALISTISCH EN AUTHENTIEK

De hoogwaardige en realistische multiplatform-shifter.

## ROBUUSTHEID

100% metalen binnenwerk

## PRECISIE

Contactloze magnetische sensors

### VEELZIJDIGHEID

H-patroon of Sequentiële (+/-) modi

## OORSPRONKELIJKHEID

100% metalen schakelpook

## REALISME

13 cm hoge schakelpook met knop

## AANPASBAARHEID

360° aanpasbare draaihoek

## UNDER THE HOOD

### Realistisch en authentiek

De TH8A is 13 cm hoog en heeft een metalen ontwerp. Het is een onmisbaar stuk gereedschap bij elke eRace-wedstrijd. Het schakelgevoel is extreem realistisch en de afneembare knop zorgt voor compatibiliteit met alle echte universele pookknoppen die te koop zijn.

De twee meegeleverde schakelplaten zorgen ervoor dat de TH8A met twee verschillende schakelstijlen kan worden gebruikt: H-patroon (7+1) en sequentieel (+/-).

### Robuust en nauwkeurig

De interne mechaniek, de pook en het klemsysteem van de TH8A zijn alle volledig van metaal. Deze shifter gebruikt H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology (patent aangevraagd). Omdat deze technologie gebruik maakt van contactloze sensoren en de shifter dus geen tact-switches of potmeters bevat, zal de nauwkeurigheid nooit slijten en heeft deze technologie een onbeperkte levensduur.

### Flexibel en comfortabel

Firmware is bij te werken en intern geheugen met voorkeursinstellingen voor versnellingspook-bewegingen (software beschikbaar voor downloaden op de PC). De weerstand bij het schakelen is instelbaar evenals de stand en hoek van het klemsysteem (is 360° te draaien). Klembevestiging is geoptimaliseerd voor alle oppervlakken (tafels/werkbladen of cockpits).