## Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED beeldscherm - U3226Q

Deze 31,5" monitor is ontworpen voor workflows met een hoge kleurnauwkeurigheid. Hij biedt DisplayHDR True Black 500, weinig reflectie, een geïntegreerde colorimeter en Dell Color Management tools voor kalibratie op afstand en computerparkbeheer.

EU-energielabel

##### Diagonaal weergavegebied

31.5"

##### Resolutie / vernieuwingsfrequentie

3840 x 2160 bij 120 Hz

##### Schermtechnologie

Quantum Dot-oled

##### Aanpasbaarheid

Oscillerend

Hoogte

Pivot

Kantelen

##### Kleurbereik

99% DCI-P3 (CIE 1976)

94% Adobe RGB (CIE 1931)

100% sRGB (CIE 1931)

100% BT.709 (CIE 1931)

99% Display P3 (CIE 1976)

80% BT.2020 (CIE 1976)

##### Poorten

2 HDMI-poorten (HDCP 1.4 & HDCP 2.2) (ondersteunt tot 3840 x 2160, 120 Hz, HDR, VRR, DSCas zoals gespecificeerd in HDMI 2.1 (FRL))

1 DisplayPort 1.4-poort (HDCP 1.4 & HDCP 2.2)

2 USB Type-A 10 Gbps downstream-poorten

1 USB-C 10 Gbps upstream-poort(en)

1 Thunderbolt 4 40 Gbps upstream-poort(en) (DisplayPort 1.4 Alt Mode, Power Delivery tot 140 W EPR)

1 Thunderbolt 4 40 Gbps downstream-poort(en) voor daisy chaining (Power Delivery tot 15 W)

1 RJ45 Ethernet-poort(en), 2,5 GbE

1 USB Type-A 10 Gbps downstream-poort met batterijladen 1.2

2 USB-C 10 Gbps downstream-poorten, Power Delivery tot 27 W

### Ervaar een revolutie in kleurnauwkeurigheid

Ervaar 's werelds eerste zakelijke weinig reflecterende QD-OLED-monitor met DisplayHDR True Black 500¹ en kalibratie op afstand voor taken waarbij kleuren essentieel zijn.

##### De Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED-monitor

#### Levensechte beelden

Ontdek levendige, levensechte beelden met de verbluffende kwaliteit van een QD-OLED-beeldscherm, 4K-resolutie, oneindig contrast (1,5 miljoen:1) en diepe zwarttinten dankzij VESA DisplayHDR True Black 500.

#### Indrukwekkende beelden met Dolby Vision

Zie meer visuele diepte en een verbluffend kleurenbereik van donker naar licht met Dolby Vision.

### Ongeëvenaarde kleurnauwkeurigheid en professionele dekking

Deze monitor levert levendige beelden en natuurgetrouwe kleuren, waardoor ontwerpers met vertrouwen en precisie kunnen werken. Dit maakt hem ideaal voor het bewerken van video's en grafische afbeeldingen.

### Delta E

<1 kleurnauwkeurigheid²

### 99%

DCI-P3 en Display P3

### 80%

BT.2020

#### Accurate kleuren, altijd

Bereik kleurnauwkeurigheid van professionele kwaliteit met de geïntegreerde colorimeter. Kalibratieresultaten worden rechtstreeks op de monitor opgeslagen om de instellingen te behouden en kalibratie mogelijk te maken zonder een aangesloten pc.

Met de aanpasbare sneltoetsen kunnen makers snel veelvoorkomende coloristfuncties gebruiken en kalibratie van ICC-profielen met 3D LUT (Look Up Table) zorgt voor gepersonaliseerde, nauwkeurige resultaten.

### Vereenvoudig apparaatbeheer met kalibratie op afstand

Met de Dell Color Management Console software kunnen IT-teams op afstand een groot aantal monitoren kalibreren en beheren.

Vergrendel en beheer kleurinstellingen voor alle locaties en gebruikers voor een consistent en betrouwbaar resultaat, elke keer weer.

Dell Color Management

#### Optimaliseer uw beeld

#### Aanpasbare kleuren

Kalibreer de kleuren van uw monitor eenvoudig via de nieuwe Dell Color Management software³ met Calman Verified-certificering.

#### ICC-profielen beheren

Maak, bewaar en beheer ICC-profielen op uw computer op dynamische wijze via het dashboard van de software.

#### Compatibel met meerdere besturingssystemen

Dell Color Management software is compatibel met meerdere besturingssystemen, waaronder Windows en macOS®.

#### Optimaal kijkcomfort

Deze monitor is TÜV-gecertificeerd met 4 sterren voor oogcomfort zonder in te leveren op kleurnauwkeurigheid.

##### Vermindert blauw licht

Deze monitor heeft hardwaretechnologie voor weinig blauw licht, waardoor de afgifte van schadelijk blauw licht wordt verminderd tot ≤ 35% voor oogcomfort de hele dag door zonder in te leveren op kleurnauwkeurigheid.

##### Vloeiende visuele ervaring

Profiteer van minder flikkeringen en naadloos scrollen met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz voor vloeiendere bewegingen.

##### Scherm met lage reflectie

Het AGLR-scherm (Anti-Glare Low-Reflection) minimaliseert schittering, wat zorgt voor heldere beelden en consistente kleurnauwkeurigheid onder alle lichtomstandigheden.

### Razendsnelle efficiëntie

Met een verscheidenheid aan connectiviteitsopties kunt u eenvoudig uw randapparatuur aansluiten om uw werkruimte te optimaliseren en de productiviteit te verhogen.

##### Thunderbolt 4

Sluit uw apparaten aan via één kabelverbinding met maximaal 140 W EPR (Extended Power Range) dankzij Thunderbolt 4.

##### Uitgebreide connectiviteitsopties

Sluit al uw apparaten aan dankzij de veelvoud aan poorten, waaronder een pop-out voor snelle toegang met twee USB-C-poorten (tot 27 W voeding) en één USB-A-poort.

##### Stabiele verbinding

Maak verbinding met Ethernet via een geïntegreerde RJ45-poort met maximaal 2,5 GbE.

### Breid uw perspectief uit

Ervaar stabiele beeldkwaliteit door het doorlussen van twee 4K-monitoren op Windows of macOS, wat mogelijk is dankzij Thunderbolt 4.

### Werkt naadloos met apparaten op macOS®*

Deze Thunderbolt monitor met Display P3-kleur is getest met apparaten op macOS en is uw ideale metgezel voor Mac®-apparaten voor een uitstekende kleurdekking en -nauwkeurigheid. Voor het doorlussen⁴ van meerdere beeldschermen via één kabel is Thunderbolt connectiviteit vereist. Bepaalde chips uit de M-serie ondersteunen sommige functies mogelijk niet. Controleer daarom of uw apparaat compatibel is. Installeer de Dell Display and Peripheral Manager applicatie om geavanceerde instellingen aan te passen.

*Gebaseerd op interne tests van Dell monitoren die via Thunderbolt zijn aangesloten op macOS-apparaten, juni 2024. Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund.

### Dell Display and Peripheral Manager

Ervaar de unieke, innovatieve applicatie in de branche die de prestaties van uw gehele Dell pc-werkruimte optimaliseert⁵.

#### Maximale productiviteit

Easy Arrange rangschikt apps in tegels over schermen met vooraf ingestelde partities en past maximaal vijf vensters aan, waardoor multitasking wordt verbeterd. Easy Arrange Memory slaat app-profielen op en herstelt ze handmatig, volgens een schema of bij het opstarten.

#### Eenvoudige navigatie

Beheer en werk met één toetsenbord en muis op meerdere pc's en monitoren die via USB of een netwerk zijn verbonden. Breng eenvoudig bestanden over tussen de verschillende systemen⁶.

#### Beter beheerbaar

Bespaar tijd en verhoog de IT-efficiëntie met de Dell Device Management Console om uw Dell randapparatuur op schaal te beheren, vanaf één cloudgebaseerde console. Ontdek de uitgebreide functies van de opdrachtregelinterface van Dell Display and Peripheral Manager⁵.

Disclaimer: schermafbeelding dient uitsluitend ter illustratie. Het monitormodel kan variëren.

### Toekomstgericht denken op het gebied van het milieu

##### Doordacht ontwerp in elk onderdeel

De kern van ons ontwerp is de toewijding aan duurzaamheid. Daarom helpt onze monitor afval te verminderen met een ontwerp dat is gemaakt van gerecyclede materialen, met tot 90% gerecycled consumentenplastic, 100% gerecycled aluminium, 50% gerecycled staal en 20% gerecycled glas⁷.

##### Milieunormen

Deze monitor is ENERGY STAR®-gecertificeerd, wat betekent dat deze voldoet aan de strikte richtlijnen voor energie-efficiëntie⁸.

##### Moderniseer uw technologie naadloos

Wij kunnen u helpen uw legacy IT-apparatuur op een verantwoorde en veilige manier af te voeren, ongeacht het merk, en tegelijkertijd uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

##### Verpakking met een doel

Deze monitor wordt verzonden in een doos die is gemaakt van 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen. We verminderen het papierverbruik in de verpakking van monitoren, wat gelijk staat aan een besparing van 790 bomen per jaar⁹.

### Poorten en slots

Achteraanzicht

1. Slots voor soundbar
2. Beveiligingsslot voor vergrendeling
3. Voedingsaansluiting
4. 2 x HDMI 2.1-poort
5. Vergrendeling voor standaard
6. DisplayPort 1.4-poort (in)
7. Thunderbolt 4-downstreampoort voor doorlussen (video + data) (voeding tot 15 W)
8. Thunderbolt 4-upstream (video + data). Alternatieve modus met DisplayPort 1.4, voeding tot 140 W EPR, DSC, HDR
9. USB-C-upstreampoort van 10 Gbps (alleen data)
10. 2x USB Type-A-downstreampoort van 10 Gbps
11. RJ45 Ethernet-poort, 2,5 GbE
12. 2x USB Type-C-downstreampoort van 10 Gbps (voeding tot 27 W)
13. USB Type-A-downstreampoort van 10 Gbps met BC1.2

Inbegrepen kabels

- Voedingskabel
- DisplayPort 1.4-kabel (1,80 m)
- HDMI 2.1-kabel - 1,80 m
- USB-C-naar-USB-A-kabel van 10 Gbps - 1,0 m
- Actieve Thunderbolt 4-kabel van 40 Gbps - 2,0 m

### Afmetingen en gewicht

1. Monitorhoogte met standaard:

Uitgeschoven: 623,77 mm (24,56 inch)

Ingeschoven: 473,77 mm (18,65 inch)

2. Breedte monitor: 718,28 mm (28,28 inch)

3. Hoogte monitor: 436,00 mm (17,17 inch)

4. Breedte standaard: 287,34 mm (11,31 inch)

5. Diepte monitor: 65,48 mm (2,58 inch)

6. Standaardhoogte:

Uitgeschoven: 488,30 mm (19,22 inch)

Ingeschoven: 441,50 mm (17,38 inch)

7.Diepte standaard: 217,16 mm (8,55 inch)

Gewicht

Met standaard: 9,84 kg (21,69 lb)¹⁰

Zonder standaard: 6,43 kg (14,17 lb)¹⁰

### Gemoedsrust gegarandeerd

##### Een merk waarop u kunt vertrouwen

Als het meest toonaangevende monitorbedrijf wereldwijd¹¹ zijn we trots op onze vastberaden inzet voor kwaliteit en optimale klanttevredenheid.

##### CES Innovation Awards® 2026 Honoree: Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED-monitor - U3226Q (in het Engels)

Productcategorie: Randapparatuur & accessoires voor computers

De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvend materiaal dat aan de jury is voorgelegd. CTA heeft de juistheid van geen enkele inzending of van gemaakte beweringen geverifieerd en heeft het product waaraan de prijs is toegekend niet getest.

1. Gebaseerd op interne analyse van commerciële QD-OLED-monitoren, augustus 2025.

2. Delta E < 1 (gemiddeld) voor DCI-P3 D63, Display P3 D65, sRGB D65 en BT.709 D65.

3. Compatibel met externe colorimeter (Portrait Displays: C6 HDR2000, X-Rite: i1Display Pro, i1Display Pro Plus, Klein Instruments: K10, Calibrite: ColorChecker Display Pro, ColorChecker Display Plus), afzonderlijk verkrijgbaar.

4. Doorlussen wordt ondersteund op geselecteerde Dell monitoren. Controleer de compatibiliteit van het apparaat.

5. Gebaseerd op interne analyse van Dell, november 2024.

6. KVM (toetsenbord, video, muis) is alleen beschikbaar op bepaalde monitoren. Voor monitoren die USB KVM niet ondersteunen, is de invoerbronfunctie een goed alternatief. U kunt meerdere invoerbronnen met één monitor delen, maar het toetsenbord en de muis kunnen niet worden gedeeld.

7. Gebaseerd op een interne analyse, september 2025. Tot 90% gerecycled plastic, 100% gerecycled aluminium in de standaard, tot 50% gerecycled staal in de monitorkop en -standaard en ten minste 20% gerecycled glas in het paneel.

8. Gebaseerd op een interne analyse, september 2025. ENERGY STAR-certificeringen kunnen per configuratie verschillen. Zie www.energystar.gov/productfinder/ (In het Engels) voor informatie over de certificeringsstatus.

9. Gebaseerd op een interne analyse, september 2025. Van toepassing op alle Dell monitoren die sinds 2023 zijn geïntroduceerd. Dit is een mix van materiaal uit FSC-gecertificeerde bossen, gerecycled materiaal en/of FSC-beheerd hout. Januari 2025, kussens nu gemaakt van golfmaterialen. Papierreductie geldt voor alle monitoren die in 2026 worden geleverd. De vermindering van het papierverbruik in de verpakking van de monitor wordt toegeschreven aan de verkleining van de snelstartgids en de digitalisering van het kalibratieblad. Berekening van geredde bomen op basis van: Detailed Calculator | 10 THOUSAND TREES. https://www.omnicalculator.com/everyday-life/paper-weight (In het Engels).

10. Het gewicht is afhankelijk van configuratie en productievariaties.

11. Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2025.