## Dell Pro P 24 16:10 monitor - P2426

Deze 24-inch 16:10 monitor is ontworpen voor naadloze productiviteit en biedt uitgebreide connectiviteit, een hoge vernieuwingsfrequentie en TÜV-gecertificeerd oogcomfort van 4 sterren.

EU-energielabel

##### Diagonaal weergavegebied

24.1"

##### Resolutie / vernieuwingsfrequentie

1920 x 1200 bij 100 Hz

##### Schermtechnologie

In-plane Switching (IPS) technologie

##### Aanpasbaarheid

Oscillerend

Hoogte

Pivot

Kantelen

##### Poorten

1 HDMI-poort(en) (HDCP 1.4) (ondersteunt tot 1920 x 1200, 100 Hz zoals gespecificeerd in HDMI 1.4)

1 DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)-poort(en)

2 USB Type-A 5Gbps downstream-poort(en)

1 USB Type-B 5Gbps upstream-poort(en)

1 USB Type-A 5Gbps downstream-poort(en)

1 USB-C 5Gbps downstream-poort(en), opladen tot 15 W

##### Kabels

Stroomkabel

1 x DisplayPort-DisplayPort-kabel - 1,80 m

1 x HDMI-kabel - 1,80 m (alleen voor geselecteerde landen)

1 x USB Type-A naar Type-B upstream kabel - 1,80 m

### Maak verbinding en blijf productief

Uitgerust met verschillende poorten voor al uw accessoires en gebouwd voor veelzijdigheid.

##### Connectiviteit

Breed scala aan poorten voor al uw accessoires.

##### Extern beheerbaar

Vereenvoudig het beheer met Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) en Dell Device Management Console (DDMC) via de cloud. IT-beheerders kunnen updates eenvoudig configureren en implementeren. Ervaar snellere, slimmere en volledig stille firmware-updates.

##### Montagecompatibiliteit

VESA-compatibel en een optionele snap-on soundbar voor extra functionaliteit.

#### Snelle toegangspoorten

Deze monitor heeft een doordacht ontwerp met 1 USB-C-poort (met een oplaadvermogen tot 15 W) en 1 USB Type-A-poort in de onderrand voor snelle toegang en eenvoudige aansluiting.

Een intuïtieve beeldschermweergave markeert de poortlocaties, zodat u moeiteloos uw apparaten kunt aansluiten.

### Stille firmware-update

Lever een uitzonderlijke gebruikerservaring met naadloze firmware-updates die in slechts 2-3 minuten klaar zijn, waardoor de updatetijd met tot wel 90% wordt verkort. Updates worden uitgevoerd wanneer de pc wordt losgekoppeld of de monitor in de slaapstand staat om black-outs van het scherm te voorkomen, volgens een flexibele planning die 100% ononderbroken gebruikersproductiviteit garandeert met gegarandeerde uitvoering en naleving.

### Optimaal kijkcomfort

Monitor met 4-sterren TÜV-certificaat voor oogcomfort vermindert vermoeide ogen tijdens het werken.

##### Vermindert blauw licht

Deze monitor heeft hardwaretechnologie die de afgifte van schadelijk blauw licht tot ≤ 35% vermindert voor een hele dag comfortabel kijken zonder dat u hoeft in te leveren op kleur.

##### Vernieuwingsfrequentie

De vernieuwingsfrequentie van 100 Hz vermindert flicker voor naadlozer scrollen en consistente bewegingen.

##### Levendige kleuren

Ervaar een brede kleurdekking van 99% sRGB en 99% BT.709 met tot 16,7 miljoen beeldschermkleuren voor levendige en nauwkeurige beelden.

### Werk in duidelijke details

#### Kleurconsistentie

Consistente, levendige kleuren over een brede kijkhoek, mogelijk gemaakt door IPS-technologie (In-Plane Switching).

#### Uitzonderlijk contrast

De contrastverhouding van 1500:1 zorgt voor dieper zwart en helderder wit.

### Ontworpen voor comfort en eenvoud

Aanpasbaarheid om de hele dag door aan uw voorkeuren te voldoen, aangevuld met een ultradunne schermrand voor een slank ontwerp.

##### Kantelen

Van -5°/+21°

##### Draaibaarheid

Bidirectioneel tot 45°

##### Zwenken

Bidirectioneel tot 90°

##### Hoogte

Tot 150 mm

### Dell Display en Peripheral Manager

Ervaar de unieke, innovatieve applicatie in de branche die de prestaties van uw gehele Dell pc-werkruimte optimaliseert¹.

#### Maximale productiviteit

Easy Arrange rangschikt apps in tegels over schermen met vooraf ingestelde partities en past maximaal vijf vensters aan, waardoor multitasking wordt verbeterd. Easy Arrange Memory slaat app-profielen op en herstelt ze handmatig, volgens een schema of bij het opstarten.

#### Uw weergaven aanpassen

Werk comfortabel, dag en nacht. Automatiseer uw helderheid- en contrastinstellingen zodat deze overeenkomen met uw planning.

#### Beter beheerbaar

Bespaar tijd en verhoog de IT-efficiëntie met de Dell Device Management Console om uw Dell randapparatuur op schaal te beheren, vanaf één cloudgebaseerde console. Ontdek de uitgebreide functies van de opdrachtregelinterface van Dell Display and Peripheral Manager².

Disclaimer: schermafbeelding dient uitsluitend ter illustratie. Het monitormodel kan variëren.

### Toekomstgericht denken op het gebied van het milieu

##### Doordacht ontwerp in elk onderdeel

De kern van ons ontwerp is de toewijding aan duurzaamheid. Daarom helpt onze monitor afval te verminderen met een ontwerp dat is gemaakt van gerecyclede materialen, met tot 95% gerecycled consumentenplastic, 100% gerecycled aluminium, 80% gerecycled staal en 20% gerecycled glas³.

##### Milieunormen

Deze monitor is ENERGY STAR®-gecertificeerd, EPEAT Gold-geregistreerd met Climate+, beschikt over de nieuwste TCO-certificering en is TCO Certified Edge. Hierdoor wordt het gebruik van veiligere materialen, hernieuwbare energie en een langere levensduur van het product gegarandeerd⁴.

##### Moderniseer uw technologie naadloos

Wij kunnen u helpen uw legacy IT-apparatuur op een verantwoorde en veilige manier af te voeren, ongeacht het merk, en tegelijkertijd uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

##### Verpakking met een doel

Deze monitor wordt verzonden in een doos die is gemaakt van 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen. We verminderen het papierverbruik in de verpakking van monitoren, wat gelijk staat aan een besparing van 790 bomen per jaar⁵.

### Poorten en slots

Achteraanzicht

1. Beveiligingsslot voor vergrendeling (gebaseerd op Kensington Security Slot™)
2. Voedingsaansluiting
3. HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (ondersteunt tot WUXGA 1920 x 1200 100 Hz TMDS, zoals gespecificeerd in HDMI 1.4)
4. DisplayPort 1.4-poort (HDCP 1.4) (ondersteunt tot WUXGA 1920 x 1200, 100 Hz)
5. USB Type-B 5 Gbps upstream
6. USB Type-A 5 Gbps downstream (2)
7. Soundbarslots (2)
8. USB Type-A-downstream van 5 Gbps
9. USB-C-downstream van 5 Gbps (oplaadvermogen tot 15 W)
10. Vergrendeling voor standaard

Kabels inbegrepen

- Voedingskabel
- DisplayPort 1.4 (DisplayPort naar DisplayPort), 1,8 m
- USB Type-A naar Type-B 5 Gbps, 1,8 m

### Afmetingen en gewicht

1. Monitorhoogte met standaard:

Uitgeschoven: 511,20 mm (20,13 inch)

Ingeschoven: 364,00 mm (14,33 inch)

2.Breedte monitor: 531,80 mm (20,94 inch)

3. Hoogte monitor: 343,70 mm (13,53 inch)

4. Breedte standaard: 249,80 mm (9,83 inch)

5. Diepte monitor: 50,03 mm (1,97 inch)

6. Standaardhoogte:

Uitgeschoven: 410,80 mm (16,17 inch)

Ingeschoven: 364,00 mm (14,33 inch)

7. Diepte standaard: 181,75 mm (7,16 inch)

Gewicht

Met standaard en kabels: 4,89 kg (10,78 lb)⁶

Zonder standaard en kabels: 3,07 kg (6,77 lb)⁶

### Gemoedsrust gegarandeerd

##### Een merk waarop u kunt vertrouwen

Als het meest toonaangevende monitorbedrijf wereldwijd⁷ zijn we trots op onze vastberaden inzet voor kwaliteit en optimale klanttevredenheid.

1. Gebaseerd op een interne analyse van Dell, december 2024.

2. Gebaseerd op interne analyse van Dell, november 2024.

3. Gebaseerd op een interne analyse, december 2025. Tot 95% gerecycled plastic in het hele apparaat, 100% gerecycled aluminium in de standaard, tot 80% gerecycled staal in de monitorkop en -standaard en tot 20% gerecycled glas in het paneel.

4. Gebaseerd op een interne analyse, december 2025. ENERGY STAR-certificeringen kunnen per regio en configuratie verschillen. Zie www.energystar.gov/productfinder/ (Engelstalig) voor informatie over de certificeringsstatus. EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net (Engelstalig) voor informatie over de registratiestatus voor elk land. TCO-certificering kan per regio en configuratie verschillen. Zie www.tcocertified.com/product-finder/ (Engelstalig) voor informatie over de certificeringsstatus.

5. Gebaseerd op een interne analyse, december 2025. Verpakking van toepassing op alle Dell monitoren die sinds 2023 zijn geïntroduceerd. Dit is een mix van materiaal uit FSC-gecertificeerde bossen, gerecycled materiaal en/of FSC-beheerd hout. Januari 2025, kussens nu gemaakt van golfmaterialen. Papierreductie geldt voor alle monitoren die in 2026 worden geleverd. De vermindering van het papierverbruik in de verpakking van de monitor wordt toegeschreven aan de verkleining van de snelstartgids en de digitalisering van het kalibratieblad. Berekening voor geredde bomen op basis van: Detailed Calculator | 10 THOUSAND TREES. https://www.omnicalculator.com/everyday-life/paper-weight (Engelstalig).

6. Het gewicht is afhankelijk van verschillen in de configuratie en productie.

7. Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, derde kwartaal 2025. Exclusief Alienware en gamingmonitoren.