DE COMPLETE OPLOSSING VOOR SIMMERS

USTMASTER

De T.16000M FCS FLIGHT PACK is ontwikkeld voor geavanceerde piloten die als alternatief voor muis en toetsenbord op zoek zijn naar een uitgebreide en realistische manier om hun toestel te bedienen.

## LINKS-EN RECHTSHANDIGEN STICK

Voor links- en voor rechtshandige simmers

## H.E.A.R.T MAGNETISCHE TECHNIEKEN

Onbeperkte levensduur en optimale precisie

## 30 ACTIEDRUKKNOPPEN

Voor een volledige controle over de ruimte

## ERGONOMISCH ONTWERP

Goede toegang tot vluchtbesturingen in VR

## ROERFUNCTIE

Besturing door draaiing van stick

## S.M.A.R.T THROTTLE

Inclusief 5 assen

## ONDER DE MOTORKAP

### T.16000M FCS

De T.16000M FCS beschikt over 4 onafhankelijke assen waaronder draairoer (bediend door de stick te draaien), 16 actieknoppen met tastbare, braille-achtige, herkenning, een 8-wegs point of view (PoV) hat-switch en een ergonomische trigger. Dankzij de opvallende oranje accenten en de achtergrondverlichting, worden gamers naar een compleet nieuw niveau getild.

### TWCS throttle

Simmers krijgen een zeer uitgebreide besturing omdat de TWCS-throttle 14 knoppen heeft en een 8-wegs PoV hat-switch die worden toegevoegd aan die van de joystick. Hierdoor heeft de piloot de beschikking over in totaal 5 assen, 30 knoppen en twee 8-wegs PoV’s, plus 3 extra assen via het optionele TFRP-roer.

### The Thrustmaster TFRP (T.Flight Rudder Pedals)

De TFRP heeft vier schuifrails van professioneel geanodiseerd aluminium. Het unieke design van de rails zorgt voor volledig gladde schuifbewegingen. In combinatie met de zelfcentrerende roeras biedt dit de perfecte weerstand in de bediening van het roer.

### H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology™

Voor het met de grootste precisie kunnen manoeuvreren, maakt de T.16000M FCS flightstick gebruik van H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology™ (USA patent US08471815) met een nauwkeurigheid van 16.000 x 16.000 mogelijke waarden. Dit is dezelfde extreme precisie die geleverd wordt door de HOTAS Warthog joystick, een topproduct van Thrustmaster, en het stelt gamers in staat hun vijanden te benaderen met chirurgische precisie.

De spiraalveer (diameter van 2,8 mm) in de stick zorgt voor krachtige, lineaire en gelijkmatige spanning.

### TWCS Throttle: S.M.A.R.T (Sliding Motion Advanced Rail Track)

S.M.A.R.T™ (Sliding Motion Advanced Rail Tracks) technology: een uniek systeem dat gebruik maakt van een schuifrail voor perfect vloeiende bewegingen en voor ultieme precisie van de throttle. De lagere plaatsing van de TWCS-throttle in vergelijking met kwadrant-gebaseerde systemen biedt ongeëvenaard comfort en vloeiende en nauwkeurige controle over het hele bereik van 80 mm. Dankzij de stelschroef kunnen alle gebruikers de weerstand instellen die zij het prettigst vinden.

### TFRP Rudder Pedals: S.M.A.R.T (Sliding Motion Advanced Rail Track)

De zeer lange slag op de roeras zorgt voor de extreem precieze besturing die nodig is voor perfect uitgemeten manoeuvres in het luchtruim. De lengte van de slag zorgt er in combinatie met de eigen Thrustmaster S.M.A.R.T technologie voor dat piloten het roer kunnen bedienen met de correcte dosis intensiteit en met schokvrije schuifbewegingen. Dit stelt hen in staat de meest complexe manoeuvres met de grootst mogelijke precisie uit te voeren.

### Geavanceerde flightsim ecosysteem van Thrustmaster

Deze producten zijn onderdeel van een reeks flightsim-apparaten die in combinatie gebruikt kunnen worden. Het is een volledig ecosysteem met de FCS-flightstick, de TWCS-throttle, de TFRP-roerpedalen en de MFD* (Multi-Functional Display) cockpitpanelen. Deze elementen zijn ook compatibel met de T.A.R.G.E.T geavanceerde programmeersoftware**.

** Wordt apart verkocht.

** Beschikbaar als gratis download op de website http://support.thrustmaster.com.

### T.A.R.G.E.T geavanceerde programmeersoftware** op de PC: programmeer tot 256 knoppen in het flightsim ecosysteem

Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor software voor het combineren met elk ander Thrustmaster-apparaat (waardoor de combinatie wordt herkend als een enkel USB-apparaat) en voor het maken of laden van een specifiek mappingprofiel voor elke game

Maak uw eigen profielen op maat voor een nog grotere functionaliteit van de meeste Thrustmaster-flightcontrollers en deel deze profielen op de Thrustmaster-gebruikerscommunity.

** Beschikbaar als gratis download op de website http://support.thrustmaster.com.

### Ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort en grootse precisie

Dankzij het ontwerp en de ergonomie biedt de T.16000M FCS FLIGHT PACK meerdere herkenbare features waardoor spelers sneller effectiever en nauwkeuriger hun toestel kunnen besturen. Deze verbeterde toegang tot de toestelbesturing blijkt zelfs nog belangrijker wanneer spelers volledig zijn ondergedompeld in de buitengewone sensaties die door een VR-compatibele game wordt geleverd.

Intuïtief en natuurlijk: voelt als zitten in de cockpit!