# disque dur Dell Serial ATA 6 Gbit/s 512n 3.5pouces Disque Enfichable à Chaud 7200 tr/min - 2 To

N° De Réf. Dell 400-ATKJ

Augmentez la capacité de stockage de votre système Dell™ avec le disque dur 2 To de Dell. Il offre une capacité de stockage pouvant atteindre 2 To, permettant de stocker de grandes quantités de données. Doté d’une interface Serial ATA, ce disque dur offre une vitesse de transfert des données améliorée allant jusqu’à 6 Gbit/s .

## Médias

### Pourquoi devrais-je acheter une mise à niveau Dell plutôt qu'une pièce tierce partie?

### Des pièces testées et vérifiées de qualité OEM de premier rang

Assurez la compatibilité avec les serveurs Dell, le stockage et la mise en réseau.

### Facilité d'installation

Gagnez du temps avec les mises à niveau Dell livrées sous forme de kits avec le matériel et le micrologiciel nécessaires

### Accent mis sur la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement

Protégez les données et l'intégrité du système avec des pièces provenant d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée

### Support technique et garanties Dell

Préservez le support technique et les garanties Dell - qui ne prennent pas en charge les systèmes avec des mises à niveau de parties tierces.

### Pourquoi choisir les disques Dell?

- Les disques Dell sont robustes, construits selon des processus de fabrication de première qualité et rigoureusement testés pour une fiabilité maximale.
- Nous spécifions et contrôlons la fabrication des sous-composants des micrologiciels et des matériels de nos disques pour assurer la compatibilité et nous y intégrons des capacités supplémentaires pour réduire les coûts de maintenance.
- La fiabilité des disques durs Dell est souvent supérieure à celle des autres fournisseurs

### Compatibilité

Ce produit est compatible avec les systèmes suivants :

- PowerEdge R7415
- PowerEdge R740
- PowerEdge R740XD
- PowerVault NX3240
- PowerEdge R6525
- PowerEdge R7425
- PowerEdge R7515
- PowerEdge R7525
- PowerEdge R540
- PowerEdge R740xd2
- BSN Controller Node
- PowerVault NX440
- PowerEdge R340
- PowerEdge R6515
- PowerEdge C6420
- PowerEdge C6525
- PowerEdge R240

### Disques SSD de stockage par rapport aux disques durs

### SSD

- Excellence en matière de vitesse, haute performance, exigences d'entrée/sortie
- Grande fiabilité du fait de l'absence de disques rotatifs
- Font l'objet d'un processus de validation rigoureux avant que leur ajout au portefeuille de serveurs PowerEdge soit pris en compte

ou

### HDD

- Parfaits d'ils sont utilisés dans le cadre d'une stratégie de stoackage complète qui assure l'équilibre entre coût par gigaoctet, capacité, besoins en applications et performances.
- Un rapport prix/capicité plus faible, ce qui peut être particulièrement avantageux pour les cahrges de travail de grande capacité ou les applications nécessitant de grandes quantités de stockage utilisées pour les données telles que les archives, les sauvegardes de siques, les bibliothèques d'images ou les journaux

### Types de disques de stockage

- Disques statiques à semiconducteurs SAS et SATA: Support de stockage rapide pour des entrées/sorties aléatoires
- Disques durs SAS 10K et 15K: Performance et disponibilité pour des applications aux performances optimisées
- Disques durs SAS et SATA 7.2K: Haute capacité et rapport prix/GB exceptionnel pour des applications optimisées en termes de capacité.
- Disques durs d'entrée: Les disques les moins chers utilisés dans le cas d'applications nécessitant une faible utilisation et un nombre total de disques limité. En raison de leur restriction d'utilisation, ces disques sont disponibles dan un nombre limité de systèmes et de configurations.

Augmentez la capacité de stockage de votre système Dell™ avec le disque dur 2 To de Dell. Il offre une capacité de stockage pouvant atteindre 2 To, permettant de stocker de grandes quantités de données. Doté d’une interface Serial ATA, ce disque dur offre une vitesse de transfert des données améliorée allant jusqu’à 6 Gbit/s .

- Offre jusqu'à 2 To de stockage
- Doté d'une interface Serial ATA offrant des taux de transfert de données élevés
- Vitesse de rotation de 7200 tr/min garantissant d'excellentes performances